程序出处：


STM32Cube\_FW\_H7\_V1.5.0\Projects\STM32H747I-EVAL\Examples\DMA2D\DMA2D\_RegToMemWithLCD

功能：


DMA2D传输模式寄存器到内存的传输例子。

测试方法：

1. 按下图选M4内核的配置然后点击LOAD按钮下载M4内核的程序。



1. 按下图选M7内核的配置然后点击LOAD按钮下载M7内核的程序，M7内核的程序可以选五种RGB接口的液晶屏。



1. 程序运行后，液晶屏的左上角上显示一个黄色的色块。