程序出处：


STM32Cube\_FW\_H7\_V1.5.0\Projects\STM32H747I-EVAL\Applications\OpenAMP\OpenAMP\_PingPong

功能：


使用OpenAMP来建立M4与M7内核间的通信信道并在两个方向上发送互信息，M4内核的程序不带操作系统，M7内核的程序运行FreeRTOS操作系统。

测试方法：

1. 按下图选M4内核的配置然后点击LOAD按钮下载M4内核的程序。



1. 按下图选M7内核的配置然后点击LOAD按钮下载M7内核的程序。



1. 程序运行后，核心板上的可控LED闪烁。