程序出处：


STM32Cube\_FW\_H7\_V1.5.0\Projects\STM32H743I-EVAL\Examples\UART\UART\_Printf

功能：


通过查询模式用Printf函数往串口发送字符。

测试方法：

1. 按下图选M4内核的配置然后点击LOAD按钮下载M4内核的程序。



1. 按下图选M7内核的配置然后点击LOAD按钮下载M7内核的程序。



1. 通过串口线接到J3的DB9接口上，串口波特率为115200，无硬件流控制。
2. 程序运行后串口调试软件上显示下面的字符：

UART Printf Example: retarget the C library printf function to the UART

\*\* Test finished successfully. \*\*

1. 程序只打印上面的一段字符串。