程序出处：


STM32Cube\_FW\_H7\_V1.5.0\Projects\STM32H747I-EVAL\Applications\STemWin\STemWin\_fonts

功能：


在显示屏上用黑色小点显示触摸到的位置，利用触摸屏芯片产生的外部中断来触发读触摸位置的操作。

测试方法：

1. 按下图选M4内核的配置然后点击LOAD按钮下载M4内核的程序。



1. 按下图选M7内核的配置然后点击LOAD按钮下载M7内核的程序，这个程序使用的是MIPI接口的液晶屏。



1. 程序运行后，触摸屏幕，程序将在对应的位置上显示小黑点。